///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    - StarPRNT Intelligence -
        FirmwareInfo ファイル                                    2017/04/17

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
※ 本ファイルでは、StarPRNT Intelligence Version 3.4で必要となるプリンタ
   本体のファームウェアのバージョンと、旧ファームウェアを使用した場合の制限
   事項を示します。

[TSP650 をご使用の方]
   StarPRNT Intelligence Version 3.4 はTSP650 には対応しておりません。
   TSP650 に対応するStarPRNT Intelligence Version 1.5 を使用してください。

[必要となるプリンタのファームウェアバージョン]
   StarPRNT Intelligence Version 3.4で必要となるプリンタ本体の
   ファームウェアバージョンは以下の通りです。

     - SP500     Ver4.0以降
     - SP700     Ver3.0以降
     - FVP10     Ver1.2以降
     - TSP650II  Ver1.0以降
     - TSP700II  Ver3.0以降
     - TSP800II  Ver1.4以降
     - TUP500    Ver4.0以降
     - TUP900    Ver5.0以降

[Bluetoothインターフェースに必要となるプリンタ本体のファームウェアバージョン]
   Bluetoothインターフェースのご使用には以下のプリンタ本体のファームウェアバージョンが必要です。

     - TSP650II  Ver1.0 以降
     - TSP700II  Ver5.0 以降
     - TSP800II  Ver2.0 以降
     - FVP10     Ver2.0 以降

   [プリンタユーティリティ - プリンタ設定 - データタイムアウト]を利用するためには
   以下のプリンタ本体のファームウェアバージョンが必要です。

     - TSP650II  Ver2.0 以降
     - TSP700II  Ver5.0 以降
     - TSP800II  Ver2.0 以降
     - FVP10     Ver2.0 以降

   [プリンタユーティリティ - プリンタ設定 - ハードウェア通信チェック(データタイムアウト)]を利用するためには
   以下のプリンタ本体のファームウェアバージョンおよびインターフェースボードのバージョンが
   必要です。インターフェースボードのバージョンの確認には、Star Bluetooth Utilityをご利用ください。

     - TSP650II  Ver2.1 以降,  IFBD-HB05
     - TSP700II  Ver5.1 以降,  IFBD-HB05
     - TSP800II  Ver2.1 以降,  IFBD-HB05
     - FVP10     Ver2.0 以降,  IFBD-BB05


[旧プリンタファームウェアを使用した場合の制限事項]
1. TUP900
  1-1. USBプリンタクラスでご利用の場合
    F/WバージョンがV4.4以前の場合、プリンタ本体のディップスイッチ1-6をオフにし
    USBモードをMode1に変更してからご使用ください。
    本設定を行わなかった場合、プリンタドライバおよびプリンタユーティリティは
    正常に動作しません。

2. TSP700II
  1-1. F/WバージョンV1.2以前をご利用の場合
    F/WバージョンがV1.2以前の場合、プリンタドライバは正常に動作しません。
    V1.2以前のバージョンをお使いの場合は、販売店にお問い合わせください。
    
3. プリンタドライバ
  3-1. 「エラー復帰時のデータの扱い」
    以下のファームウェアバージョンでは、[Clear Data By Document Unit] を
    選択しても、本設定は有効になりません。常に[Store Data] 設定として動作
    します。

      - SP700    (V3.0 未満)
      - FVP10    (V1.2 未満)
      - TSP700II (V3.0 未満)
      - TSP800II (V1.2 未満)
      - TUP500   (V4.0 未満)
      - TUP900   (V5.0 未満)

4. [プリンタユーティリティ - プリンタ設定]
  4-1.
    以下のファームウェアバージョンでは、[工場出荷設定に戻す] ボタンが動作
    しません。

      - TSP700II (V3.0 未満)
      - TSP800II (V1.2 未満)
      - TUP500   (V3.0 未満)
      - TUP900   (V5.0 未満)

  4-2. 「プリンタパフォーマンス」
    以下のファームウェアでは、「印字速度優先」 を選択しないでください。
    選択した場合、その設定は有効にならず、デフォルト設定(「印字品質優先」)にて
    動作します。

      - TSP800II (V1.3以前)

5. [プリンタユーティリティ - ロゴ登録]
   [プリンタユーティリティ - トラブルシューティング]

   TUP900 V4.4以前のプリンタファームウェアでは、
   [プリンタユーティリティ - プリンタ設定] にて「印字領域」が「80mm」もしくは
   「72mm」に設定されていると、ロゴおよびテストパターンが正常に印字されない
   場合があります。
